**مواصفات حذاء السلامة 2025**

**Safety Footwear Specification**

1. ISO EN 20345 2011 compliance. تحدد المتطلبات الأساسية والإضافية (الاختيارية) لأحذية السلامة المستخدمة للأغراض العامة
2. Class 2 (Rubber) مواصفات الجلد من حيث مقاومته للماء والمواد الكيماوية
3. S3 Grade جميع مواصفات الحذاء (عزل الكهرباء ،التزحلق ،الرائحة، مقاومة الاجسام الصلبة)
4. Composite crushproof toe cap

يحتوي على مادة صلبة (ليست معدن) في المقدمة ومن الاسفل

1. Insole with ventilation system.

نعال بنظام تهوية لضمان التهوية الجيدة داخل الحذاء والتخلص من الروائح غير المرغوب فيها، مطاطي مانع للانزلاق.

1. تصميم يحقق مرونة الحركة وخفيف الوزن وذات جودة عالية

ملاحظة:

1. الأسعار شامل الضريبة العامة للمبيعات 16%.
2. يرسل مع العرض عينة مستردة تبقى الى حين التسليم.
3. إذا لم يرسل عينة للمعاينة يعتبر العرض غير مطابق.
4. المقاسات النهائية تحدد بعد الإحالة وبعد تجربة عينات من مختلف المقاسات.
5. اللون يحدد لاحقا.
6. العدد 500 زوج حذاء.
7. حذاء العمل رقبة قصيره.
8. ذكر الموافقة على الشراء الجزئي من عدمه بشكل واضح في عرض السعر وتحديد مبلغ الحد الأدنى للشراء الجزئي.
9. التسليم في مستودعات الشركة الزرقاء الهاشمية.
10. ان لا تزيد مدة التسليم عن ثلاث أشهر من تاريخ الإحالة النهائية.