1. ملابس صناعية لحماية الأفراد - أخطار منخفضة. بذلة عمل (بنطال + جاكيت).
2. الخياطة للبنطال والجاكيت متينة درزتين وثلاث درزات للجوانب الداخلية والخارجية. (صور)
3. كم طويل، جيوب للجاكيت والبنطال، مزود بسحاب عظم، مع وجود عاكس على الجاكيت والبنطال ويفضل ان يكون العاكس مدمج مع تفصيل البدلة. (صور)
4. القماش (34% قطن (و (63% بوليستر (و (3% مادة لتحسين المرونة).
5. يحافظ على وزنه وأبعاده ولونه بعد الغسيل.
6. ألا يقل وزنه القماش عن 260غم/م2. (260g/m2).
7. قوة تمزق تتوافق مع المعايير الدولية 13934-1، 13937-1 ISO. (توفير ما يثبت ذلك)
8. مقاومة التآكل تتوافق مع المعايير الدولية ISO 12947. (توفير ما يثبت ذلك)
9. تطريز شعار الشركة على الجانب الأيسر من الجاكيت. (صور)
10. يجب ان يكون البنطال مرن (flexible)(stretch).
11. ان يكون البنطال مزود بجيوب داخلية لوضع واقيات الركب. (صور)

ملاحظة:

1. الأسعار شامل الضريبة العامة للمبيعات 16%.
2. يرسل مع العرض عينة مستردة بذلة كاملة تبقى الى حين التسليم.
3. إذا لم يرسل عينة للمعاينة يعتبر العرض غير مطابق.
4. المقاسات النهائية تحدد بعد الإحالة وبعد تجربة عينات من مختلف المقاسات.
5. اللون يحدد لاحقا.
6. العدد 1000 بدلة.
7. ذكر الموافقة على الشراء الجزئي من عدمه بشكل واضح في عرض السعر وتحديد مبلغ الحد الأدنى للشراء الجزئي.
8. التسليم في مستودعات الشركة الزرقاء الهاشمية.
9. ان لا تزيد مدة التسليم عن ثلاث أشهر من تاريخ الإحالة النهائية.

(صور مرفقة للتوضيح)

|  |  |
| --- | --- |
| A black jacket on a table  Description automatically generated | A grey jacket with a zipper  Description automatically generatedA close up of a grey pants  Description automatically generated |
| A pair of grey shorts  Description automatically generated | A grey and orange pants  Description automatically generatedA person holding a grey bag  Description automatically generated |
|  |  |
|  | A black pants with red and black text  Description automatically generatedA blue and orange logo  Description automatically generated |